


Íàì íóæíî èìåòü ñëåäóþùèå ñåðâåðû, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ìîãóò, à íåêîòîðûå íå ìîãóò ñîñóùåñòâîâàòü íà ôèçè÷åñêè îäíîé ìàøèíå.
1.	Name server (primary DNS)
2.	Name server (secondary DNS)
3.	Mail server
4.	Proxy for mail users
5.	Proxy for internet users
6.	Access server
7.	Router (Ìàðøðóòèçàòîð)
8. www server

ß áû íå õîòåë ðàçìåùàòü íà gateway – router áîëüøå ñëóæá ÷åì firewall íà âíóòðåíþþ ñåòêó è ñàì ðîóòåð â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè. Ñïîêîéíåå ñåáÿ îùóùàåøü, êîãäà ñåðâåðû â ñåòêå çàùèùåíû è ñ gateway-à (øëþç), è áëàãîäàðÿ ñâîåìó ëè÷íîìó firewall-ó.



Äîñòóï ïî dial-up-ó

Ñàìîå ãëàâíîå â Âàøåé ñèòóàöèè ðåøèòü, èñïîëüçîâàòü ñâîþ ÀÒÑ äëÿ  òîãî ÷òî áû âñå þçåðû çâîíèëè ïî îäíîìó íîìåðó (ñåðèéíûé íîìåð) – èëè íåò!
Èñïîëüçîâàíèå ÀÒÑ – íåñîìíåííîå óäîáñòâî äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ – åìó íå ïðèäåòñÿ çâîíèòü òî ïî îäíîìó, òî ïî äðóãîìó íîìåðó òåëåôîíà, ìåíÿÿ ïî õîäó äîçâîíà íàñòðîéêè connection-à, èëè èìåòü ñòîëüêî  íàñòðîåííûõ connection-îâ, ñêîëüêî ó íàñ òåëåôîííûõ ëèíèé!
1.	Ïîïðîáóéòå äîãîâîðèòüñÿ â ÀÒÑ – íå ìîãëè áû îíè ñäåëàòü òàê, ÷òî áû âõîäÿùèé çâîíîê íà îäèí íîìåð àâòîìàòè÷åñêè  redirect-àëñÿ íà ñâîáîäíûé íîìåð èç äèàïàçîíà íîìåðîâ telex-a. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã “e-mail”, êîãäà ïîëüçîâàòåëü ïðè dial-up-e èìååò äîñòóï ÒÎËÜÊÎ ê ñâîåé åëåêòðîííîé ïî÷òå, è âîçìîæíî ê îäíîé-äâóì ñòðàíèöàì èíòåðíåò, òî ìîéíî âûäåëèòü îäèí íîìåð äëÿ e-mail, à îäèí íà internet àáîíåíòîâ. Â “Êîíòàêò”-å òàêoé ñëóæáû íåò, à â Àðìåíèè îíà ïîëüçîâàëàñü áåøåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ – ó êàæäîãî ïðîâàéäåðà ïî÷òè âäâîå áîëüøå mail àáîíåíòîâ, ÷åì ïî òàðèôó èíòåðíåò.
2.	Ïðèäåòñÿ ïðèîáðåòàòü ìèíè – ÀÒÑ, ïîòîìó ÷òî ñðåäñòâàìè Unix òàêèå ïðîáëåìû íå ðåøèòü.
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî íàèáîëåå äåøåâûì è ðàáî÷èì access server-îì áóäåò õîðîøî óêîìïëåêòîâàííûé êîìïüþòåð. Õîðîøî óêîìïëåêòîâàííûì, òî åñòü ñîáðàííûì èç êà÷åñòâåííûõ êîìïëåêóþùèõ åìó íåîáõîäèìî áûòü èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà íà äëèòåëüíóþ ðàáîòó ïîä íàãðóçêîé, áåç íåîáõîäèìîñòè ïåðåãðóçîê ïî ïðè÷èíå çàâèñàíèé, íåèçáåæíûõ è ÷àñòûõ ïðè ðàáîòå  ïëîõî óêîìïëåêòîâàííîãî êîìïüþòåðà ïðè íàãðóçêå. 
Äâà êîìïüþòåðà.
Ìóëüòèêàðòû – ëó÷øå âñå èëè PCI, èëè âñå ISA.
ISA – ýòî ÷åðíûå äëèííûå ðàçüåìû íà ìàòåðèíñêèõ êàðòàõ – øèíû ñòàðûõ ñòàíäàðòîâ. Ñêîðîñòü øèíû ISA – 600 êèëîáàéò â ñåêóíäó.
PCI – åòî áîëåå íîâûé  è áûñòðûé ñòàíäàðò, âû èõ çàìå÷àëè êàê áîëåå êîðîòêèå è áåëûå ñëîòû íà ìàòåðèíêàõ. 
Äåëî â òîì, ÷òî PCI è ISA ðàáîòàþò íà ðàçíûõ ÷àñòîòàõ è  åñëè êîìïüþòåð èñïîëüçóåòñÿ êàê router, òî îí áóäåò ãîðàçäî õóæå èëè íåíàäåæíåå ðàáîòàòü, åñëè ñåòåâûå êàðòû ó íåãî íà ñëîòàõ ñ ðàçíûìè ÷àñòîòàìè. Âèäåîìîíòàæíûé êîìïüþòåð íå ñìîæåò ñèíõðîíèçèðîâàòü çâóêîâóþ è âèäåîäîðîæêè ïðè âûâîäå íà âèäåîìàãíèòîôîí, åñëè êàðòà âèäåîçàõâàòà ó íåãî PCI, à çâóêîâàÿ êàðòà – ISA
Íà ìàòåðèíêàõ îáû÷íî áûâàåò 3 ñâîáîäíûõ PCI ñëîòà, ïëþñ 2 COM ïîðòà, âûõîäèò ïðèìåðíî 5 ëèíèé íà êàæäûé èç êîìïüþòåðîâ.
ISA ñëîòû îòñóòñòâóþò íà ðåêîìåíäóåìûõ ìíîþ, êàê íàäåæíûå ìàòåðèíêàõ: 
Äëÿ Pentium III – íà îñíîâå chipset (íàáîðà ìèêðîñõåì) intel 815
Äëÿ Pentium IV - íà îñíîâå chipset (íàáîðà ìèêðîñõåì) intel 845
Ìîäåìû îáÿçàòåëüíî âíåøíèå ïî äâóì ïðè÷èíàì:

1.	Ëþáîé ëèíóêñ îáÿçàòåëüíî íàéäåò è ñèíñòàëëèðóåò âíåøíèé ìîäåì.
2.	(è ñàìîå âàæíîå) Âíåøíèé ìîäåì ìåíüøå ðàñõîäóåò ðåñóðñû ïðîöåññîðà, òàê êàê áîëüøèíñòâî èç íèõ hard ìîäåìû.
Ëó÷øå âñåãî ïðèîáðåñòè ìîäåìû USRobotics, òàêèå, êàêîé óæå èñïîëüçóåòñÿ â ïåéäæåðíîé. 
Ïîòîìó ÷òî ïðè êîíôèãóðàöèè ñåðâåðà óäàëåííîãî äîñòóïà íåîáõîäèìî çàäàòü êîìàíäíóþ ñòðîêó ìîäåìó, êîòîðàÿ è íàñòðîèò åãî íà ïðèåì âõîäÿàùèõ çâîíêîâ. Íàì óäàëîñü íàéòè íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ ñòðîêó äëÿ USRobotics, êîòîðûé â íàëè÷èè. Äóìàþ, íå èìååò ñìûñëà èñïîëüçîâàòü íîâûå íåèñïðîáîâàííûå ìîäåìû. 

Âûäåëåíêè

Îäèí èç ñàìûõ ëåãêèõ è äîñòóïíûõ ìåòîäîâ, ïîâñåìåñòíî ñåé÷àñ èñïîëüçóþùèõñÿ – DSL ìîäåìû.
Åñëè ó âàñ åñòü äâà êîìüþòåðà, è îíè ñîåäèíåíû â ñåòü. Ñõåìà ïðîñòàÿ:
Comp1 --- ethernet line --- Comp2
Î÷åâèäíî, ÷òî íà îáîèõ êîìïüþòåðàõ åñòü ethernet àäàïòåð, à ïðîùå ãîâîðÿ ñåòåâàÿ êàðòà.
Åñëè æå âòîðîé êîìïüþòåð íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 10 êèëîìåòðîâ, òî ñõåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé :
Comp1 – ethernet line --- DSL Modem ----- tel line (10 km) --- DSL modem --- ethernet line --- Comp2
Êàêèì æå îáðàçîì ïðîâåñòè òåëåôîííóûþ ëèíèþ èç îäíîé ÷àñòè ãîðîäà â äðóãóþ? Íà ñàìîì äåëå ýòà ëèíèÿ ïî÷òè ñóùåñòâóåò. Àáîíåíò ïèøåò çàÿâëåíèå â ìåñòíóþ òåëåôîííóþ êîìïàíèþ ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè ëèíèþ îò åãî îôôèñà ê ïðîâàéäåðó. Â Àðìåíèè òàêàÿ óñëóãà îáõîäèòñÿ åìó â $110, ïðè ýòîì íóæíî ïîìíèòü, ÷òî òåëåôîííàÿ êîìïàíèÿ â Àðìåíèè îäíà, íåèìîâåðíî âçâèíòèâøàÿ öåíû áëàãîäàðÿ ñâîåìó ñòàòóñó ìîíîïîëèñòà âñåõ âèäîâ ñâÿçè íà òåððèòîðè Àðìåíèè. Êñòàòè êîìïàíèÿ – ãðå÷åñêàÿ  Íà ñàìîì äåëå íèêàêîé íîâîé ëèíèè íå ïðîâîäèòñÿ. Âåñü ãîðîä ïîêðûò ñåòüþ òåëåôîííûõ ïðîâîäîâ, è îñòàåòñÿ ëèøü ñäåëàòü ïîäêëþ÷åíèÿ â íåñêîëüêèõ óçëîâûõ òî÷êàõ, ÷òî áû âûâåñòè îäèíê êîíåö ïàðû â îôôèñ êëèåíòà, à äðóãîé – â ñåðâåðíóþ.
 DSL òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ñâÿçü ñî ñêîðîñòüþ äî 4 ìåãàáèò â ñåêóíäó ïî îáû÷íîé òåëåôîííîé ëèíèè. 
Åñëè ïðîâàéäåð áîãàòûé, òî ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ìîæåò èçìåíèòüñÿ. Òî åñòü ñî ñòîðîíû ïðîâàéäåðà âìåñòî DSL ìîäåìà íà êàæäîãî àáîíåíòà óñòàíàâëèâàåòñÿ îäèí DSL ACCESS CONCENTRATOR, íî òàêèå óñòðîéñòâà ñòîÿò èíîãäà äåñÿòêè òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Çàòî ó ïðîâàéäåðà è êëèåíòîâ íå áûâàåò ïðîáëåì ñâÿçàííûõ ñ çàâèñàíèåì DSL ìîäåìîâ è íåîáõîäèìîñòüþ èõ ïåðåãðóçêè. DSL ìîäåìû óäîáíû òàê æå òåì, ÷òî â ñëó÷àå îãðàíè÷åíèÿ êàíàëà, îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàñòðîéêå ìîäåìîâ äëÿ ðàáîòû íà îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè – íàïðèìåð – 64 kb/s – è íåòó íåîáõîäèìîñòè çàãðóæàòü ðîóòåð (ìàðøðóòèçàòîð) åùå è ðàáîòîé ïðîãðàììû shaper-a – êîãäà ïîòîê îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâàìè çà ñ÷åò ðåñóðñîâ ðîóòåðà.
Áèëëèíã â ñëó÷àå âûäåëåííîãî êàíàëà äîëæåí îñóùåñòâëÿòñüñÿ ïî ëîãàì ïðîãðàììû ñ÷èòàþùåé òðàôôèê 
ïðÿìî  íà ðîóòåðå (ìàðøðóòèçàòîðå).
Íà íåì äîëéíî áûòü òðè èíòåðôåÿñà (ñåòåâûå êàðòû). Îäíà – âíåøíèé èíòåðôåéñ – äëÿ âõîäÿøåãî êàíàëà èíòåðíåò îò ÖÊÑ. Âòîðàÿ ïîäêëþ÷åíà ê HUB-ó  äëÿ ëîêàëüíîé ñåòè ïðîâàéäåðà è dial-up àáîíåíòîâ. Òðåòüÿ – ê HUB-ó,  ñ êîòîðîãî áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñâÿçü êëèåíòàì âûäåëåííîé ñâÿçè. Òàêàÿ ñõåìà óäîáíà åñëè íóæíî ðàçãðàíè÷åíèå òðàôôèêà –  íàïðèìåð âõîäíîé êàíàë ïðîâàéäåðà – 512 kb/s. Ìîéíî ðàçäåëèòü åãî -  416 íà âûäåëåíêè – 96 íà dial-up è ëîêàëüíóþ ñåòü (ñîòðóäíèêàì).
DSL òåõíîëîãèÿ óíèâåðñàëüíàÿ è íå äîðîãàÿ. Íà îäèí DSL ìîæíî ïîñàäèòü îäèí îôôèñ, à ìîæíî öåëîå çäàíèå ñ îôôèñàìè, âûäåëèâ èì áîëüøèé êàíàë ïðîñòûì èçìåíåíèåì íàñòðîåê ìîäåìîâ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íà ìîäåìàõ åñòü ïåðåêëþ÷àòåëü, è èçìåíèòü âåëè÷èíó êàíàëà ìîæíî ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè. Åäèíñòâåííîå óñëîâèå: ñêîðîñòü ñîåäèíåíèÿ äîëæíà áûòü îäèíàêîâîé íà îáîèõ ìîäåìàõ. Ðàçóìååòñÿ, íà áîëåå äàëåêèõ ðàññòîÿíèÿõ ìîäåìû connect-ÿòüñÿ äðóã ê äðóãó íà áîëåå íèêèõ ñêîðîñòÿõ. 
Åñëè â ïðîöåññå ðàáîòû ïîêàæåòñÿ áîëåå öåëåñîîáðàçíûì ïðåäîñòàâëåíèå ñâÿçè íå ïî òåõíîëîãèè DSL, òî ñõåìà îñòàåòñÿ òîé æå.


À åñëè íå DSL, à v.35???
http://ndesign.com.ua/~mik/doc/press/skpress/pc_mag/5963.htm
Öèòàòà:
Этот стандарт появился в начале 1980-х г. как спецификация интерфейса между устройством доступа к сети (например, мультиплексором) и высокоскоростной сетью с пакетной передачей данных. Стандарт V.35 был разработан для подключения группы модемов к коммуникационному устройству. Группа модемов работает в конфигурации, обратной мультиплексору, т.е. мультиплексор объединяет несколько 19,2-кбит/с модемных линий, образуя из них одну быструю линию


Áóäåò ëè v.35 ìîäåì ðàáîòàòü “back to back”, ñïèíîé ê ñïèíå, êàê ÿ îïèñàë ðàáîòàþò DSL ìîäåìû???

Â ôîðóìàõ íà ýòó òåìó ÿ íàøåë òîëüêî âîïðîñû. Î÷åâèäíî, ÷òî ñòàíäàðò áûë ðàçðàáîòàí èìååíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ìóëüòèïëåêñîðîì, òî åñòü óñòðîéñòâîì, ïîçâîëÿþùèì ìíîãèì ëèíèÿì êëèåíòñêèõ v.35 ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íåìó. Îïèñàíèÿ òàêèõ ìóëüòèïëåêñîðîâ åñòü â èíåòå, è íî äóìàþ, åñëè ïîêóïàòü ìóëüòèïëåêñîð ïóñòü ëó÷øå ýòî áóäåò DSL multiplexor, ÷åì v.35.
Êîãäà ðå÷ü èäåò î v.35 – íåâîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå âûøå ÷åì íà 1 mb/s, ñêîðåå ýòî áóäåò íå áîëåå128 íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ.

Mail server.

Ñåðâåð ýëåêòðîííîé ïî÷òû îáû÷íî íå èìååò áîëüøîé íàãðóçêè. Öåëåñîáðàçíî ðàçìåñòèòü åãî íà îäíîì èç access server-îâ. Âàæíî ïðè íàñòðîéêå ìåéë ñåðâåðà:
Ïðîâåðèòü åãî RELAY. Mail server äîëæåí ïîçâîëÿòü ïîñûëàòü ñ ñ èïîëüçîâàíèåì ñåáÿ ïèñüìà òîëüêî ÑÂÎÅÉ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÉ ñåòêå! 
Åñëè ó ñåðâåðà ýëåêòðîííîé ïî÷òû îòêðûòûé RELAY, òî âîçíèêàþò äâå ïðîáëåìû:
1.	Ñåðâåð ñ îòêðûòûì ðåëåéåì îáÿçàòåëüíî íàéäåò õàêåð èç Íîâîé Çåëàíäèè è áóäåò èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ìàññîâûõ ðàññûëîê!  Ñëåäñòâèåì ÿâëÿþòñÿ åùå äâå ïðîáëåìû:
1.1	Òðàôôèê. Âàì ïðèäåòñÿ ïëàòèòü âìåñòî õàêåðà èç Íîâîé Çåëàíäèè.
1.2	Ìíîãî ëþäåé â ìèðå íåíàâèäÿò ÑÏÀÌ! ß â èõ ÷èñëå. Ïîåòîìó è ñîçäàíû îðãàíèçàöèè äëÿ áîðüáû ñî ñïàìîì, êîòîðûå âåäóò “÷åðíûå ñïèñêè” (blackhole lists) íåíàäåæíûõ ñåðâåðîâ, òî åñòü ñåðâåðîâ ñ îòêðûòûì ðåëåéåì. Ëþáîé óâàæàþùèé ñåáÿ àäìèíèñòðàòîð ñåðâåðà ýëåêòðîííîé ïî÷òû  îáÿçàòåëüíî íàñòðàèâàåò ñåðâåð íà èñïîëüçîâàíèå blackhole list, ÷òî áû óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ñïàìà, ïîñòóïàþùåãî ê àáîíåíòàì. Òî÷íåå, ýòà îïöèÿ ïðè íàñòðîéêå (use real time blackhole list) èñêëþ÷àåò ïîëó÷åíèå ËÞÁÎÃÎ ïèñüìà ñ ñåðâåðà, êîòîðûé çàíåñåí â “÷åðíûé ñïèñîê”, áóäü ýòî ñïàì èëè äåëîâîå ïðåäëîæåíèå. Ñëåäñòâèå – ñ Âàøåãî ñåðâåðà ÍÈÊÓÄÀ íå áóäóò äîõîäèòü ïèñüìà, à åñëè ýòî äåëîâàÿ ïåðåïèñêà, òî êèåíòû áóäóò î÷åíü íåäîâîëüíû!. Âûõîä. Íàïèñàòü â òó îðãàíèçàöèþ (à èõ ìíîãî), êîòîðàÿ Âàñ çàíåñëà â ÷åðíûé ñïèñîê î òîì, ÷òî Âû óæå èçìåíèëè íàñòðîéêè ñâîåãî ïî÷òîâîãî ñåðâåðà è ïðîñèòå åãî ïðîòåñòèðîâàòü çàíîâî. Â òå÷åíèå íåäåëè ñåðâåð áóäåò ïðîòåñòèðîâàí. Òàê êàê íåäåëÿ – ñëèøêîì äîëãèé ñðîê, òî ëó÷øèì ñïîñîáîì äëÿ áûñòðîãî âûõîäà èç ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå IP àäðåñà ñåðâåðà, ïîòîìó, ÷òî â ÷åðíûõ ñïèñêàõ õðàíèòñÿ èìåííî ip àäðåñ. Îäíàêî óæå ïîÿâèëèñü DNS-based blackholelists, îò êîòîðûõ ñïàñåíèÿ íåò. Ñòîèò òîëüêî ëþáîìó ÷åëîâåêó íàéàëîâàòüñÿ íà ëþáîé ñåðâåð, êàê åãî relaying áóäåò ïðîâåðåí íà íàäåæíîñòü. Íóæíî ïðîñòî ïðàâèëüíî êîíôèãóðèðîâàòü ñåðâåð, ÷òî ïðàâäà ÷àñòî òðåáóåò äîñòàòî÷íîãî îïûòà.
2.	Åñòü îðãàíèçàöèè, êîòîðûå áîðÿòñÿ ñî ñïàìîì. Îíè âåäóò ñâîè ëèñòû. Äðóãèå îðãàíèçàöèè áîðàòñÿ ñ îòêðûòûìè ðåëåéàìè, êàê ñ ïîòåíöèàëüíûì ãíåçäîì ñïàìà. Ïîýòîìó, åñëè ó Âàñ open relay, âû â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü áóäåòå íàéäåíû èëè õàêåðîì (ðåçóëüòàò – ñïàì, è êàê ñëåäñòâèå âíåñåíèå â ñïèñîê), èëè ïîäîáíûì ñåðâåðîì (ðåçóëüòàò – âíåñåíèå â ñïèñîê) . 
Îáîáùàÿ, áóäåò ëè ó Âàñ îòêðûòûé ðåëåé, èëè áóäåò çàôèêñèðîâàí ñïàì, îñîáåííî åñëè îí óñóãóáëåí îòêðûòûì ðåëåéåì, ìåðû áóäóò íåìåäëåííî ïðèíÿòû.
Â ÷åì æå òîãäà ñìûñë RELAY-a – ñïðîñèòå Âû? Îí âñåãî ëèøü ðàçãðàíè÷èâàåò  êîìó ìîæíî ïîñûëàòü ïèñüìî ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòîãî ìåéë ñåðâåðà, à êîìó íåëüçÿ, ïðè÷åì îãðàíè÷åíèå íå ïî user name-ó, à ïî  ip. A äåëî â òîì, ÷òî åñëè ñïàì îòïðàâëåí ñ ñåòêè, êîòîðîé âû äîâåðÿàåòå, è îò êîòîðîé ñîîòâåòñòâåííî åñòü äîñòóï íà îòïðàâêó ñîîáùåíèé, òî âû ñàìè âñåãäà âûñëåäèòå è íàéäåòå íàðóøèòåëÿ ïî ëîãàì ìåéë ñåðâåðà. Äðóãîå äåëî åñëè õàêåð îáèòàåò â äðóãîì ãîðîäå, èëè äàæå äðóãîé ñòðàíå, øàíñû íà òî, ÷òî îí ïîíåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåÿàííîå ìÿãêî ãîâîðÿ óìåíüøàþòñÿ!  À çàíèìàþòñÿ ðàññûëêàìè ÷àùå âñåãî õîðîøî ðàçáèðàþùèåñÿ â ñåòÿõ ëþäè, êîòîðûå ÕÎÐÎØÎ ÎÏËÀ×ÈÂÀÞÒÑß çà àíîíèìíóþ ìàññîâóþ ðàññûëêó. Ýòî äîâîëüíî ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà ñ ìàññîé çâåíüåâ, íà ñàìîì íèçó êîòîðîé íàõîäÿòñÿ ëþäè, ñêàíèðóþùèå óåá ñòðàíèöû è ñîáèðàþùèå e-mail àäðåñà. Çà êàæäûé ðàáîòàþùèé àäðåñ îíè ïîëó÷àþò äåíüãè îò ÷åëîâåêà, çàðàáàòûâàýùåãî íà ïðîäàéå ìåéë ëèñòîâ. Äðóãîé ñïîñîá ðàññûëêè, áîëåå ëåãàëüíûé, ýòî îïëàòèòü âëàäåëüöó ïîñåùàåìîãî ìåéë ñåðâåðà ìàññîâóþ ðàññûëêó åãî àáîíåíòàì. Òàê êàê ýòî óñëóãà ïî ñóùåñòâó ïëàòíàÿ, òî âëàäåëåö ñåðâåðà ýëåêòðîííîé ïî÷òû , íà êîòîðûé íàöåëåíà ìàññîâàÿ ðàññûëêà áåç åãî âåäîìà, à òåì áîëåå ñ êîòîðîãî îíà ïðîèçâåäåíà ìîæåò ñ÷èòàòü, ÷òî åãî “ïîèìåëè”, òàê êàê åìó íèêòî íå ïëàòèë, à ìàëî êòî èç àáîíåíòîâ ëþáèò íåæåëàòåëüíûå ìàññîâûå ðàññûëêè, è ïðåñòèæ ñåðâåðà òàêéå áóäåò ïîñòàâëåí ïîä ñîìíåíèå. ß ëè÷íî ÑËÈØÊÎÌ ÎÑÒÐÎ îòíîøóñü ê ïîäîáíûì ðàññûëêàì è íå ïîëüçóýñü ñåðâåðàìè, êîòîðûå ïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò ðàññûëêè. ß äàæå íå óâàæàþ Yahoo, êîòîðûé íåñìîòðÿ íà ñâîþ ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÓÞ íàäåæíîñòü ðàññûëàåò îôôèöèàëüíóþ ðåêëàìó â ïàïêó Bulk mail , åñëè çàêðûòü ãëàçà íà òî, ÷òî ïðîñìàòðèâàÿ ïî÷òó íåâîçìîæíî íå óâèäåòü ðåêëàìíûå áàííåðû. Åñëè âû îáðàùàëè âíèìàíèå, Yahoo íåäàâíî îòêàçàëñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã POP3, òî åñòü êîãäà ó àáîíåíòà åñòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ  mail client-à, ïî÷òîâîé ïðîãðàììû, íàïðèìåð Outlook Express, Nescape, The Bat, è ò. ä… ÈÌÅÍÍÎ ïîòîìó, ÷òî ïî íåóòåøèòåëüíîé äëÿ ñåðâåðà ñòàòèñòèêå áîëüøàÿ ÷àñòü mail àáîíåíòîâ Yahoo ïðåäïî÷èòàëà èñïîëüçîâàëàòü ïî÷òîâûå ïðîãðàììû è íå ñìîòðåòü íà ðàçíîöâåòíûå áàííåðû. 
Ñàìè àäìèíèñòðàòîðû ïðîâåðÿþò ïðàâèëüíî ëè íàñòðîåíû èõ ñåðâåðà ñ ñàéòà http://www.abuse.net/relay.html
Ïðèìåð RELAY òåñòà 
Mail relay testing 
Connecting to 62.84.100.17 for anonymous test ... 
<<< 220 CNTC. ESMTP Antispam-MTA; Mon, 4 Nov 2002 19:37:56 +0300 (MSK)
>>> HELO www.abuse.net
<<< 250 cntc.dubna.ru Hello www.abuse.net [208.31.42.77], pleased to meet you
Relay test 1
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@abuse.net>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@abuse.net>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 2
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest>
<<< 250 2.1.0 <spamtest>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 3
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<>
<<< 250 2.1.0 <>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 4
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 5
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@mail.dubna.ru>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@mail.dubna.ru>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 6
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest%abuse.net@[62.84.100.17]>
<<< 550 5.7.1 <relaytest%abuse.net@[62.84.100.17]>... Relaying denied
Relay test 7
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest%abuse.net@mail.dubna.ru>
<<< 550 5.7.1 <relaytest%abuse.net@mail.dubna.ru>... Relaying denied
Relay test 8
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<"relaytest@abuse.net">
<<< 550 5.7.1 <"relaytest@abuse.net">... Relaying denied
Relay test 9
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<"relaytest%abuse.net">
<<< 550 5.7.1 <"relaytest%abuse.net">... Relaying denied
Relay test 10
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net@[62.84.100.17]>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net@[62.84.100.17]>... Relaying denied
Relay test 11
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<"relaytest@abuse.net"@[62.84.100.17]>
<<< 550 5.7.1 <"relaytest@abuse.net"@[62.84.100.17]>... Relaying denied
Relay test 12
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<relaytest@abuse.net@mail.dubna.ru>
<<< 550 5.7.1 <relaytest@abuse.net@mail.dubna.ru>... Relaying denied
Relay test 13
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<@[62.84.100.17]:relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <@[62.84.100.17]:relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 14
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<@mail.dubna.ru:relaytest@abuse.net>
<<< 550 5.7.1 <@mail.dubna.ru:relaytest@abuse.net>... Relaying denied
Relay test 15
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<abuse.net!relaytest>
<<< 550 5.7.1 <abuse.net!relaytest>... Relaying denied
Relay test 16
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<abuse.net!relaytest@[62.84.100.17]>
<<< 550 5.7.1 <abuse.net!relaytest@[62.84.100.17]>... Relaying denied
Relay test 17
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Reset state
>>> MAIL FROM:<spamtest@[62.84.100.17]>
<<< 250 2.1.0 <spamtest@[62.84.100.17]>... Sender ok
>>> RCPT TO:<abuse.net!relaytest@mail.dubna.ru>
<<< 550 5.7.1 <abuse.net!relaytest@mail.dubna.ru>... Relaying denied
Relay test result
All tests performed, no relays accepted.

 
Íàñ÷åò îïûòà. Ó ìåíÿ êîãäà-òî áûëè ìàëî ñêàçàòü  î÷åíü êðóòûå ïðîáëåìû ñ open relay. Äåëî â òîì, ÷òî â ñèñòåìàõ 
Red Hat 7.x ïðîãðàììà-êîíôèãóðàòîð â òåêñòîâîì ðåæèìå Linuxconf íå êîððåêòíî âíîñèëà èçìåíåíèÿ â êîíôèãóðàöèîííûé ôàéë ìåéë ñåðâåðà sendmail. Òîãäà ÿ íå çíàë, ÷òî ïîä Ëèíóêñ íåëüçÿ íàäåÿòñÿ, ÷òî êîíôèãóðàòîð ÷åòêî ðàáîòàåò, êàê ýòî íàïðèìåð â Windows, ãäå åñëè êîíôèãóðàòîð åñòü – îí ÷åòêî ðàáîòàåò. Â Ëèíóêñå æå èç-çà îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà âåðñèé ïàêåòîâ, è îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà èõ êîìáèíàöèé ðàçíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè äèñòðèáóòèâîâ, è íåêîîðäèíèðîâàííîé ðàáîòû ìåæäó íèìè, è ïðîãðàììñòàìè, ãîòîâÿùèìè ýòè ïàêåòû, êîíôèãóðàòîðû êàê ïðàâèëî íå ðàáîòàþò , òî åñòü ðàáîòàþò íåêîððåêòíî. Íàñòðîéêè íåîáõîäèìî äåëàòü âðó÷íóþ, òî åñòü êîïîøàñü è çàïèñûâàÿ â ðàçíûõ ôàéëàõ ñ ñîâåðøåííî íåïîíÿòíûì è èíîãäà íåäîêóìåíòèðîâàííûì ñèíòàêñèñîì, à òàêæå ââîäèòü êîìàíäû â êîìàíäíîé ñòðîêå. ×òî êàñàåòñÿ ëþáèìîãî ìíîþ ñåðâåðà “sendmail” (òàê êàê ÿ óæå ê íåìó ïðèâûê), åãî êîíôèãóðàöèîííèê íàñòîëüêî áîëüøîé è ñëîæíûé ôàéë sendmail.cf, ÷òî ìíîãèå îïûòíûå àäìèíèñòðàòîðû ïðåäïî÷èòàþò âîîáùå ñ sendmail äåëî íå èìåòü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ äóìàþ íåïðåâçîéäåííûì â ñìûñëå security, è èìåííî ïîýòîìó èìåííî åãî óñòàíàâëèâàþò  íà áîëüøèíñòâî ñåðâåðîâ. Èòàê, êîíôèãóðàòîð âíåñ ñîâåðøåííî íåïîíÿòíûå èçìåíåíèÿ â ôàéë sendmail.cf, è ìíå óäàëîñü âîññòàíîâèòü relay òîëüêî ïîñëå óäàëåíèÿ ìåéë ñåðâåðà, download-a åãî èñõîäíèêîâ, êîìïèëÿöèè çàíîâî, ãåíåðàöèè  ÷èñòîãî sendmail.cf, â êîòîðîì ÿ îòíûíå äàæå è íå äóìàþ âíîñèòü èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàòîðîì. 

×òî åùå âàæíî. Êàêîé ïàêåò èñïîëüçîâàòü.
Ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå âèäû ïàêåòîâ – ýòî sendmail, postfix, I qmail.
 Sendmail, êàê ÿ óæå óïîìÿíóë ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ïðîäâèíóòûì, à òàêæå ñàìûì ñëîæíî íàñòðàèâàåìûì.
Ñ Postfix ÿ äåëà íå èìåë, çíàþ ëèøü, ÷òî îí ïðîùå ÷åì sendmail è ðàíüøå òîëüêî îí è âõîäèë â äèñòðèáóòèâû Mandrake Linux, è äàæå ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ â íèõ êàê ìåéë ñåðâåð ïî óìîë÷àíèþ.
Qmail – ïðîåêò äàâíî çàêðûëñÿ, âåðñèè íå îáíîâëÿþòñÿ, îäíàêî îñîáûõ äûð â security òîæå íåò. Èñêëþ÷èòåëüíî ïðîñò â íàñòðîéêå, è î÷åíü óäîáåí äëÿ ðàçìåùåíèÿ ôèçè÷åñêè íà îäíîì ñåðâåðå mail user-îâ äëÿ ðàçíûõ äîìåéíîâ, òàê êàê ìîæåò  ðàáîòàòü íå òîëüêî ñ þçåðàìè ñèñòåìû, à è ñ âèðòóàëüíûìè þçåðàìè, êîòîðûå çàïèñàíû â áàçå äàííûõ, íàïðèìåð mysql, êîòîðàÿ áåñïëàòíà è âõîäèò â ëþáîé äèñòðèáóòèâ Ëèíóêñà.
Postfix ÿ íàâåðíÿêà îòìåòàþ, òàê êàê ñ íèì íå ðàáîòàåò íè îäèí èç èçâåñòíûõ ìíå êðàñèâûõ web mail-åðîâ.
Ñ Qmail ðàáîòàåò î÷åíü êðàñèâûé è ðåãóëÿðíî îáíîâëÿþùèéñÿ web mailer (óåá èíòåðôåéñ) NeoMail, íàïèñàííûé ía ÿçûêå ÿçûêå Perl.  Îäíàêî ïîñëåäíÿÿ èçâåñòíàÿ ìíå âåðñèÿ íå ðàáîòàåò ñ Redhat 7.2, 7.3, èç-çà ðàÿçíûõ ïóòåé perl-a. NeoMAil ÷åòêî ðàáîòàåò íà ñèñòåìå RedHat 7.0, íà 7.1 íå ïðîáîâàë, è ðåøèë íå ðàçáèðàòüñÿ ñ íåäîñòàòêîì, âîçìîæíî, îí áûë òîëüêî ó ìåíÿ, ÿ íå ñòàë óãëóáëÿòüñÿ òàê êàê ïåðåøåë íà 7.2 è ñìàûé ïðîäâèíóòûé mailer – squirrelmail. Ïèñüìà íå ïîìåùàþùèåñÿ â îêíå mailer-à íåîìåéë ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû, ïðîñòî íå îòïðàâëÿëèñü. Neomail ÿ èñïûòûâàë â êîìáèíàöèè ñ  ñåðâåðîì Sendmail.
Íà RedHat 71, 72, 73, 8.0+ Sendmail ðàñ÷èòàí web mailer squirrelmail.
www.squirrelmail.org. Îí òàêæå ñâîáîíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, è ÿâëÿåòñÿ ÑÀÌÛÌ ïðîäâèíóòûì web interface-îì. Îí äàæå äîëæåí áûë âîéòè â äèñòðèáóòèâ Red Hat 8.0, êàê îáåùàëè ðàçðàáîò÷èêè.  Åñòü åùå îäèí ïðîäâèíóòûé web mailer HORD, íà èñïûòàíèå êîòîðîãî ó ìåíûà íå õâàòèëî âðåìåíè, îäíàêî ÿ áû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîýêñïåðèìåíòèðîâàë.

 

Hosting
Ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü 3 òèïà õîñòèíãà.
1.	Virtual hosts
2.	Colocation
3.	Hosting for users

Âèðòóàëüíûå õîñòû.

Ïðèâåäó ïðèìåð: Ó Ëåîïîëüäà åñòü çàðåãèñòðèðîâàííûé è îïëà÷åííûé äîìåí leopold.ru . Ó Âèêòîðà åñòü îïëà÷åííûé viktor.ru. Íî ó íèõ âñåãî îäèí êîìïüþòåð íà äâîèõ. À íà îäèí êîìïüþòåð íå ïîñòàâèøü äâà www ñåðâåðà, òàê êàê http çàïðîñû èäóò íà odin, 80-ûé ïîðò, à äâà ñåðâåðà íå ìîãóò listen-àòü (ñëóøàòü) îäèí è òîò æå ïîðò.  Åñëè æå çàïóñòèòü îäèí ñåðâåð íà 80-îì ïîðòó, à äðóãîé íà ñêàæåì 81-îì, òî âåäü çàïðîñû www áðîóçåðû ïîñûëàþò íà 80-ûé… äóìàþ ñóìåë ïîïóëÿðíî ïîèñàòü ñèòóàöèþ.
Â www server-å Apache, áåçóñëîâíîì ëèäåðå ñðåäè web server-îâ è ïîä Linux, è ïîä Windows, åñòü íàñòðîéêà Virtual Host.
Âû çàäóìûâàëèñü ïî÷åìó ïðè ðåãèñòðàöèè äîìåíà ó Âàñ ñïðàøèâàëèip address Âàøåãî DNS (name server - à)???
Â Âàøåì DNS-e çàïèñûâàåòñÿ, ÷òî leopold.ru ñîîòâåòñòâóåò òàêîìó-òî ip àäðåñó. Òåïåðü íóæíî â DNS ñåðâåðå, â êîòîðîì äîëæåí áûòü ïðîïèñàí viktor.ru, óêàçàòü, ÷òî viktor.ru ñîîòâåòñòâóåò èìåííî òîìó æå  ip, êàêîé óêàçàí â DNS-e leopold-a.ru, òîãäà îáà çàïðîñà áóäóò íàïðàâëåíû íà ÎÄÈÍ êîìïüþòåð . Ýòèì îãðàíè÷èâàåòñÿ ýòàï DNS. Òåïåðü â íàñòðîéêàõ apache, òî÷íåå â ôàéëå httpd.conf çàïèñûâàþòñÿ Virtual hosts – åñëè çàïðîñ ïðèøåë íà ServerName leopold.ru – òî åãî DocumentRoot (êàòàëîã ñ html ôàéëàìè è íå òîëüêî HTML) ñêàæåì /var/www/leopold, à åñëè çàïðîñ ïðèøåë íà ServerName viktor.ru, òî åãî DocumentRoot – ýòî óæå äèðåêòîðèÿ /var/www/viktor.

Colocation

Colocation – ýòî êîãäà çàêàç÷èêó íóæíî ðàçìåñòèòü ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈ ñâîé êîìïüþòåð â ñåðâåðíîé. Ýòî ìîæåò áûòü ïîòîìó, ÷òî ðàáîòà ñåðâåðà ðåñóðñîåìêàÿ è ïîýòîìó çàêàç÷èê ïðåäïî÷åë ñòàâèòü ñâîé êîìïüþòåð. Ýòî ìîæåò áûòü è ïîòîìó, ÷òî åìó òàê óäîáíåå, èëè îí ñ÷èòàåò, ÷òî ó Âàøåãî ñåðâåðà íåäîñòàòî÷íî ðåñóðñîâ, èëè ïîòîìó, ÷òî îí õî÷åò ïîñòàâèòü mail server èìåííî ñ ðåàëüíûìè, à íå âèðòóàëüíûìè userami, òî åñòü åìó íóæåí îòäåëüíûé êîìïüþòåð. Â êîíöå êîíöîâ – colocation – åòî áåñïðîáëåìíåå è äëÿ çàêàç÷èêà, è äëÿ ïðîâàéäåðà, òàê êàê çàêàç÷èêó óäîáíåå íàñòðàèâàòü ñâîé îòäåëüíûé êîìïüþòåð,  à íà ïðîâàéäåðà ìåíüøå ñûïÿòñÿ æàëîáû.

4.	Õîñòèíã äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ.
Ìîæíî íàçíà÷àòü èì DNS òðåòüåãî óðîâíÿ òèïà
Êòîòîòàì.telex221.ru èëè hto://telex221.ru/~ktototam
Ëþáîé ïðåäïî÷òåò äîìåí òðåüåãî óðîâíÿ. Ñâîèì dial-up-ùèêàì ìîæíî åãî äàâàòü áåñïëàòíî.
 


Ïðîêñè

Åãî ïëþñû è ìèíóñû, äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ è äëÿ ïðîâàéäåðà.

Ìû íå ñìîæåì îáîéòèñü áåç ïðîêñè â ñëó÷àå:

1. Åñëè ó íàñ íå õâàòèò ðåàëüíûõ (óíèêàëüíûõ )IP àäðåñîâ, ÷òîáû íàçíà÷àòü èõ êëèåíòàì ïðè äîçâîíå, èñïîëüçîâàíèå ïðîêñè ñåðâåðà áóäåò åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì äîñòóïà â èíòåðíåò äëÿ íèõ.
 2. Åñëè ïðåäîñòàâëÿòü ñåðâèñ “e-mail”, òî åñòü íå ïîëíûé äîñòóï â èíòåðíåò, à òîëüêî ê ïî÷òîâîìó ÿùèêó è ðÿäó ðàçðåøåííûõ ñòðàíèö, íàì òîæå ïîíàäîáèòñÿ ïðîêñè ñåðâåð äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ôèêòèâíûõ ip àáîíåíòîâ ñëóæáû e-mail.

Ïëþñû  è ìèíóñû äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ
Ïëþñ
Êåøèðîâàíèå ñòðàíèö. Çàïðîñû êåøèðóþòñÿ íå òîëüêî áðîóçåðîì, íî è ïðîêñè. Ïðîâàéäåðñêèå ôèðìû óæå ñìîãëè ñîçäàòü ñòåðåîòèïû:
 1. Êåøèðîâàíèå ýêîíîìèò âðåìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
 2. Ñ ïðîêñè – âû â áåçîïàñíîñòè!!!
Èòàê, áðîóçåðû òîæå êåøèðóþò! Çà÷åì òîãäà ïðîêñè? Äåëî â òîì, ÷òî áðîóçåðû âûäåëÿþò äëÿ õðàíåíèÿ web ñòðàíèö ãîðàçäî ìåíüøå ìåñòà, ÷åì ïðîêñè. Äàæå åñëè ïîëüçîâàòåëü âûäåëèò íåñêîëüêî ñîòåí ìåãàáàéò íà äèñêå ïîä “temporary internet files”, íå ïîëó÷èò âûèãðûøà ñðàâíèìîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîêñè, ãäå ïîä êåø âûäåëÿþòñÿ èíîãäà äåñÿòêè ãèãàáàéò. Ñóòü êåøèðîâàíèÿ îáùåèçâåñòíà: áûâàåò,  ñòðàíèöà ïåðåäàåòñÿ î÷åíü ìåäëåííî, ÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñî çíà÷èòåëüíîé óäàëåííîñòüþ èíòåðåñóþùåãî âàñ ñåðâåðà, åãî ïåðåãðóçêîé, èëè ïåðåãðóçêîé êàíàëîâ è óçëîâ ïî ïóòè ê íåìó. Îäíàêî âîçìîæíî, ÷òî íåçàäîëãî äî âàñ òà æå ñòðàíèöà áûëà çàïðîøåíà äðóãèì ïîëüçîâàòåëåì ïðîâàéäåðà, è åå êîïèÿ îñåëà â êåøå ïðîêñè ñåðâåðà. Ýêîíîìèÿ âðåìåíè î÷åâèäíà, à ñëó÷àè ïîâòîðÿþùèõñÿ çàïðîñîâ ñëèøêîì ÷àñòû ( íàïðèìåð www.yahoo.com, www.yandex.ru, è ò. ä  ).   
 
Ìèíóñ:
 Åñëè ó ïðîêñè íåìíîãî ïîëüçîâàòåëåé, åãî èñïîëüçîâàíèå òîëüêî òîðìîçèò ñâÿçü àáîíåíòà: òîãäà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîêñè ïðîñòî ÿâëÿåòñÿ ïîñðåäíèêîì – ñêà÷èâàåò äîêóìåíò, è ïåðåñûëàåò àáîíåíòó, ïîëîæèâ êîïèþ ê ñåáå â êåø.  
Ìèíóñ:
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ñòàðóþ êîïèþ äîêóìåíòà. Ñòðàíèöà óæå îáíîâèëàñü, à íà ñåðâåðå õðàíèòñÿ ñòàðàÿ êîïèÿ. Â îïèñàíèÿõ ïðîêñè óïîìèíàåòñÿ î “ñëîæíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ àëãîðèòìàõ îïðåäåëåíèÿ óñòàðåâàíèÿ ñòðàíèö”, íî íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ïîëüçîâàòåëþ ïðèõîäèòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ êîìáèíàöèåé êëàâèø <shift+refresh> (Microsoft IE) èëè <ctrl+refresh> (Netscape ) äëÿ çàêà÷êè ñòðàíèöû  áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðîêñè.


Ïðîêñè áûâàþò ïðîçðà÷íûå è íåïðîçðà÷íûå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîçðà÷íîãî ïðîêñè ip ïîëüçîâàòåëÿ îñòàåòñÿ â ëîãàõ web ñåðâåðîâ, êîòîðûå îí ïîñåòèë, åãî ip âèäåí äàæå â ÷àòàõ, ÷òî ìîæåò èñïîëüçîâòü çëîóìûøëåííèê äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê êîìïüþòåðó íàøåãî ïîëüçîâàòåëÿ. Ïðîâàéäåðû ïðèçûâàþò ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè íåïðîçðà÷íûìè ïðîêñè äëÿ “áåçîïàñíîñòè”, à ÿ äóìàþ òîëüêî äëÿ ýêîíîìèè ñâîåãî òðàôôèêà. Íà ñàìîì äåëå çíàÿ ip dial-up ïîëüçîâàòåëÿ åìó òðóäíî íàâðåäèòü, åñëè âõîä çàùèùåí ïàðîëåì ( ïî óìîë÷àíèþ âî âñåõ windows NT/2000/XP ), à ñòàâèòü ïîäáîðùèê ïàðîëÿ ê êîìïüþòåðó, êîòîðûé â ëþáóþ ìèíóòó ìîæåò âûéòè èç ñåòè íå îñîáî öåëåñîîáðàçíî. Íà ñàìîì äåëå ñóùåñòâóåò ìíîãî äðóãèõ îïàñíîñòåé, ïîäñòåðåãàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé â èíòåðíåò: Íàïðèìåð îáíàðóæåííûé ñîâñåì íåäàâíî áàã Internet Explorer 6, âõîäÿùèé â äèñòðèáóòèâ Windows XP:  Íà èíòåðíåò ñòðàíèöå ìîæíî ðàçìåñòèòü êîä, êîòîðûé ñîòðåò ëþáóþ äèðåêòîðèþ íà äèñêå ñêîííåêòèâøåãîñÿ ê web ñåðâåðó êëèåíòñêîãî êîìïüþòåðà! È íèêàêîé ïðîêñè åãî îò åòîãî íå ñïàñåò!

Âûâîäû: Ïðèíóäèòåëüíîå ïðîêñèðîâàíèå ïîíàäîáèòñÿ åñëè èñïîëüçîâàòü ðåêîìåíäîâàííóþ ìíîþ ñëèæáó e-mail, òî åñòü äîñòàâêà ÒÎËÜÊÎ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïî dial-up-ó. 
Ðàçóìååòñÿ óñëóãà äîëéíà áûòü äåøåâëå, ÷åì èíòåðíåò. Ó íàñ íà ïðîâàéäåðå ÿ òàêæå îòêðûë mail àáîíåíòàì äîñòóï ê mail.yahoo.com è freenet.am. Åñëè æå èìåòü òîëüêî èíòåðíåò  þçåðîâ êîòîðûì áóäóò íàçíà÷åíû ðåàëüíûå ip, òî êàê ïîåòñÿ äóìàéòå ñàìè, ðåøàéòå ñàìè, èìåòü èëè íå èìåòü 
Ïîä ïðîêñè íà èíòðíåò àáîíåíòîâ ïîíàäîáèòñÿ ìîùíûé êîìïüþòåð ñ ìèíèìóì 256-320 ÎÇÓ, à ëó÷øå 512 ÎÇÓ, è áîëüøèì (íå ìåíåå 20 Gb) îáüåìîì äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Â ñëó÷àå 256-320 Ìá RAM ÿ íå ðó÷àþñü, ÷òî ñåðâåð ïîòÿíåò è íå áóäåò ÷àñòî âåøàòüñÿ.
Ïðîêñè òàêæå íåîáõîäèì åñëè åñòü çàäà÷à óçíàòü, êóäà çàõîäèë àáîíåíò, õîòÿ ÿ íå âèæó â ýòîì íåîáõîäèìîñòè. 


Ó ïðîêñè òîæå åñòü ïîíÿòèå îòêðûòûé. Åñëè ê íåìó äîñòóï íå òîëüêî ñî ñâîèõ IP, òî îí ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí:
1.	Àáîíåíòàìè äðóãîãî ïðîâàéäåðà. Îíè ìîãóò ñèäåòü íà Âàøèõ èíòåðíåò ðåñóðñàõ.
2.	Õàêåðû. Àíîíèìíûé ïðîêñè – íàõîäêà äëÿ ëþáèòåëåé ïîëîìàòü, ñêðûâàÿ ñâîé IP àäðåñ. Yandex íå ïóñêàåò ñ îòêðûòûõ ïðîêñè íà ñâîé ñàéò, ïîýòîìó î òîì, ÷òî Âàø ïðîêñè îòêðûò ëåãêî óçíàòü èç ñîîáùåíèÿ íà www.yandex.ru – Âàø ïðîêñè ñåðâåð îòêðûò – ïîêà àäìèíû íå çàêðîþò, è íå íàïèøóò íàì – íèêàêîãî äîñòóïà!


DNS

Ïîëüçîâàòåü íàáèðàåò â áîðóçåðå telex221.ru. Âëàäåëåö äîìåíà ïåðâîãî óðîâíÿ ru – nic.ru, åãî ñòðàíèöà íàïðèìåð www.ru. Ê íåìó è ïîñûëàåò çàïðîñ DNS server  òîãî êîìïüþòåðà, ãäå â áðîóçåðå íàáðàëè www.telex.ru
Nic.ru îòâå÷àåò – “ß íå çíàþ… çíàåò òàêîé-òî êîìïüþòåð âîò ïî ýòîìó ip address-ó… (ýòîò ip Âû è ââîäèòå ïðè ðåãèñòðàöèè èëè ìîäèôèêàöèè ðåãèñòðàöèîííîé ôîðìû äîìåíà). Åñëè æå ýòî ìåéë çàïðîñ, òî â DNS ñåðâåðå telex221.ru ìîæåò áûòü çàïèñàíî, ÷òî ïî÷òîâûì ñåðâåðîì telex221.ru ìîæåò áûòü ñîâñåì äðóãàÿ ìàøèíà (ôèçè÷åñêè), òî åñòü ping ìîæåò èäòè ïî îäíîìó ip, à mail – ïî äðóãîìó 
Ñîîòâåòñòâåííî, Âû, êàê âëàäåëåö äîìåíà âòîðîãî óðîâíÿ telex221.ru ìîæåòå ïðåäîñòàâëÿòü çà ïëàòó èëè áåñïëàòíî äîìåíû òðåòüåãî óðîâíà ÷òîòîòàì.telex221.ru, èëè äàæå ïðîïèñûâàòü â ñâîåì DNS ñåðâåðå çàïèñü êëèåíòà çà ïëàòó, ìîæåò îí ïðèîáðåë äîìåí âòîðîãî óðîâíÿè èùåò êóäà áû ðàçìåñòèòü ñâîþ ñòðàíèöó. Òîãäà âû áåðåòå ó íåãî ïëàòó çà DNS è çà õîñòèíã . Â Àðìåíèè ïðîñòî çàïèñü â DNS ñòîèò $70 .

Ëîãè
Â ëèíóêñå, êàê è â Windows, ëþáàÿ ñëóæáà ïèøåò ëîãè. Mail server ïèøåò ëîã î îòïðàâëåííûõ è ïðèíÿòûõ ïèñüìàõ, ñ êàêîãî ip àäðåñà è êóäà… Îäíàêî ÿ íå óâåðåí ÷òî îí ïèøåò ðàçìåð ñîîáùåíèé, è òðàôôèê dial-ip þçåðà óäîáíî ñ÷èòàòü òîëüêî ñ îäíîãî ìåñòà, òî åñòü ñ ëîãîâ pppd (ppp daemon – point to point protocol daemon). Ëîãè òðàôôèêà âûäåëåíîê ìîæíî ñ÷èòàòü ïðÿìî ñ ðîóòåðà(ìàðøðóòèàòîðà). 

Î ëîãàõ: ïî÷èòàéòå www,onyma.ru – ýòî êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ â îáðàáîòêå ëîãîâ, îäíàêî íà ïåðâûõ ïîðàõ âðÿä ëè áóäåò öåëåñîîáðàçíî ñ íåé ðàáîòàòü.



Áèëëèíã

Ó íàñ ïðèìåíÿëàñü ãåíåðàöèÿ îò÷åòîâ ïî òåõíîëîãèè CGI, òî åñòü ãåíåðèðóåìûõ ïðîãðàììîé óíèêàëüíûõ html ñòðàíèö  - êàæäîìó þçåðó – ñîîòâåòñòâóþùàÿ åãî login-ó html ñòðàíèöà ñ èíôîðìàöèåé î ÷àñàõ ïðîâåäåííûõ â ñåòè è òðàôôèêå.

Íóæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó èëè ñêà÷àòü, åñëè òàêóþ óäàñòüñÿ íàéòè, êîòîðàÿ áóäåò ãåíåðèðîâàòü þçåðó è îïåðàòîðó îò÷åò î ðàñõîäå ÷àñîâ è òðàôôèêà.
Ñëîæíîñòü íå ñòîëüêî â íàïèñàíèè òàêîé ïðîãðàììû, ñêîëüêî â íàïèñàíèè åå ñ íàèìåíüøåé âåðîÿòíîñòüþ âçëîìà, à ñïåöèôèêà ó òàêîé ïðîãðàììû äîâîëüíî îïàñíàÿ. ß áû ïðåäïî÷åë íàéòè ãîòîâîå è èñïðîáîâàííîå.

Â ñëó÷àå êàðòî÷êè – login – ýòî çàðàíåå îòêðûòûé þçåð ñ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ. è çàðàííå îïðåäåëåííûì ïàðîëåì. Ðàç â íåäåëþ èëè ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè íóæíî ðåãèñòðèðîâàòü íîâûõ þçåðîâ ñîîòâåòñòâåííî êàðòî÷êàì.

Ìîæåò áûòü öåëåñîîáðàçíûì ïîïðîáîâàòü ñîâñåì íîâóþ ñèñòåìó àâòîðèçàöèè – àâòîðèçàöèÿ ñåé÷àñ âûïîëíÿåòñÿ ñàìèì pppd, ïàêåòîì, êîòîðûé âõîäèò â äèâòðèáóòèâ Ëèíóêñ. 
ß áû ïðåäïî÷åë àâòîðèçîâàòü þçåðà ïðîãðàììîé àâòîðèçàöèè, íàïðèìåð TACACS, êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ â Intarnet-å ïîä NT, è â Êîíòàêòå ïî Unix. Òîãäà ëîãè ñîîòâåòñòâåííî áèäåò ïèñàòü tacacs. Ýòî íà ïåðâûé âçãëÿä óäîáíååâ ñìûñëå ìåíåäæìåíòà þçåðîâ, íî ìîæåò îêàçàòüñÿ èçëèøíèì. ß áû ïîïðîáîâàë.

Ìàðøðóòèçàöèÿ

Îá ýòîì ïîäðîáíåå â ãëàâå î âûäåëåííûõ ëèíèÿõ



Ìîíèòîðèíã

Snmpd

Íà ðîóòåðå (gateway) íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü snmpd (snmp daemon).  Â åãî íàñòðîéêàõ ïî óìîë÷àíèþ ñòîÿò ïðàâà äîñòóïà public.  Òîãäà ê íåìó ìîãóò connocet-èòüñÿ âñå, êòî çíàþò ñëîâî public. Îíî âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ïàðîëÿ ñ òåì èñêëþ÷åíèåì, ÷òî ïàðîëü êîäèðóåòñÿ, à åòî ñëîâî íåçàêîäèðîâàííî  è âèäíî â êîíôèãóðàöèîííîì ôàéëå íà ñåðâåðå. Íåîáõîäèìî ïîìåíÿòü â íåì ñëîâî public íà ñâîå, è çàòåì connect-èòüñÿ ê snmp server-ó ïðîãðàììîé NT ìîíèòîð ïîä Windows. Îíà ðèñóåò real time ãðàôèê òðàôôèêà. Ðàáîòàåò ïîä NT 4.0, w2000, wXP.

MRTG – perl ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ñëåäèò çà ëîãàìè ïðîêñè ñåðâåðà, ñëåäèò çà òðàôôèêîì ( ïî ïðîòîêîëó snmp ) è âûâîäèò èíôîðìàöèþ î íèõ â âèäå ãðàôèêîâ ïî http.  

Îòêðûòûå òåðìèíàëû (command prompt) ñ êîìàíäîé ping. Íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ping-îâàòü  ñåðâåðû, ñâîè è ïðîâàéäåðñêèå. Åòî ïîçâîëèò áûñòðî ñòàâèòü äèàãíîç. Åñëè íå èäåò ping íà ñâîé êîìïüþòåð, çíà÷èò äåëî â èëè â êàáåëå èëè îí çàâèñ.
Åñëè íå èäåò ping íà ïðîâàéäåðñêèé êîìïüþòåð, òî ñìîòðÿ íà êàêîé… åñëè íà áëèæàéøèé ê íàì èíòåðôåéñ ñ äðóãîé ñòîðîíû âèòîé ïàðû åñòü, çíà÷èò äåëî íå â ëèíèè (ïðîáëåìà ïðîâàéäåðà), à åñëè íåòó çíà÷èò â ëèíèè.
Â ñâîå âðåìÿ ÿ íàïèñàë ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ping-óåò êîìïüþòåðû, è âêëþ÷àåò ìóçûêó ïðè ïðîáëåìå, òàê êàê íå íàøåë õîðîøåé â èíòåðíåò. Ïðîñìîòðåë ìàññó ïðîãðàìì, íî íå íàøåë ïîäõîäÿùåé. Ïðîãðàììà ðàáîòàëà, íî áûëà ñëó÷àéíî ñòåðòà ñ èñõîäíèêàìè , êîãäà ìîé äðóã ïåðåóñòàíàâëèâàë ñèñòåìó. Óòåðÿ ôàéëîâ äðóã äðóãà áûëà ó íàñ îáûäåííîé. ß íå î÷åíü ïåðåæèâàë, òàê êàêê ýòîìó âðåìåíè óçíàë, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü áîëåå êðóòî è ïðàâèëüíî – íà îñíîâå ïðîòîêîëà snmp.



Ñðåäñòâà áåçîïàñíîñòè
Ïðàâèëüíî íàñòðîåííûé ìåéë, snmp è ïðîêñè ñåðâåð.
Firewall íà gateway è íà êàæäîì ñåðâåðå.
Õîðîøàÿ CGI ïðîãðàììà ãåíåðàöèè html ïî ëîãàì.
Õîðîøèé web mailer.

Àðõèâèðîâàíèå è äîêóìåíòèðîâàíèå

Âñå ñåðâåðíûå íàñòðîéêè ìîæíî è íåîáõîäèìî àðõèâèðîâàòü.
Â Unix âñå ôàéëû èìåþò ïðàâà äîñòóïà. Ïðè ïðîñòîì êîïèðîâàíèè ýòè ïðàâà äîñòóïà ìîãóò áûòü óòåðÿíû, ïîåòîìó öåëåñîîáðàçíî õðàíèòü íàñòðîéêè â óïàêîâàííûõ ôàéëàõ.
ß îáû÷íî èñïîëüçóþ óïàêîâùèêè tar è gzip. Âíà÷àëå gzip,  çàòåì tar. Ïîëó÷àþòñÿ ôàéëû ñ ðàñøèðåíèåì tar.gz 
Íà êàæäîì ñåðâåðå äîëæíû õðàíèòüñÿ backup-û âñåõ ñåðâåðîâ. Ìíîãî ìåñòà îíè íå çàíèìàþò. Áîëüøå âñåãî ìåñòà çàíèìàåò àðõèâ ïî÷òîâîãî ñåðâåðà, åñëè àðõèâèðîâàòü ïèñüìà, îäíàêî åòî íåöåëåñîîáðàçíî, âîññòàíàâëèâàòü ïî÷ãòîâûé ÿùèê íåäåëüíîé äàâíîñòè â ñëó÷àå êðàõà mail server-à. (Åñëè äåëàòü backup’s êàæäóþ íåäåëþ). Backup êýøà ïðîêñè – òîæå íåöåëåñîîáðàçåí. Ñëèøêîì ìíîãî äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà îí áóäåò çàíèìàòü, äà åùå è çàãðóæàòü ñåòü ïðè ïåðåãîíàõ ñ îäíîãî ñåðâåðà íà äðóãîé. Ãëàâíîå – êîíôèãóðàöèîííûå íàñòðîéêè, êîòîðûå ìîæíî áóäåò â ëþáîé ìîìåíò ðàçàðõèâèðîâàòü, à òàêæå áàçà ïîëüçîâàòåëåé.

Èíñòðóêòàæ.

Íàïèøó, ïîñëå êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû.

Web design.

Web ñòðàíèöà – ýòî íå òîëüêî ëèöî, íî è ðåêëàìà ïðåäïðèÿòèÿ, è îíà ïðåæäå âñåãî äîëæíà âûïîëíÿòü, ðåøàòü îïðåäåëåííóþ çàäà÷ó. Ëó÷øå íå èìåòü web ñòðàíèöû, ÷åì èìåòü ïîñðåäñòâåííóþ, òàê êàê ýòî íå âûçîâåò ïîëîæèòåëüíûõ àññîöèàöèé ó ïîëüçîâàòåëÿ. Íà ïåðâûõ ïîðàõ ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ òîëüêî óñòàíîâêîé web mailer-a, àçàòåì ñäåëàòü êðóòóþ ñòðàíèöó, íå òàêóþ êðóòóþ êàê ýòà: www.intarnet.am, íî äîñòàòî÷íî âïå÷àòëèòåëüíóþ è áåç ìàëåéøåãî íàìåêà íà íåïðîôåññèîíàëèçì. Äàæå äèçàéíåð èäåàëüíî âëàäåþùèé òåõíèêîé – ïðîãðàììàìè, è ò. ä., íå ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì. Íàñòîÿùèé äèçàéíåð – ýòî ïðåæäå âñåãî òàëàíò, âêóñ, è, êàê ýòî íè ñòðàííî îïûò! Íà ìîèõ ãëàçàõ ó ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ äèçàéíîì, äàæå ó òåõ, êîòîðûõ ÿ ñ÷èòàë áåçäàðíûìè ïîÿâëÿëîñü êëàññíîå ÷óñòâî öâåòà, ôîðìû… ÎÏÛÒ ðåøàåò ìíîãîå.

Íàñòðîéêà ìîäåìîâ

Ìíîãî ðàçíûõ îïöèé, íå çíàþ î ÷åì ïèñàòü… íå òåõíè÷åñêîå æå ðóêîâîäñòâî… Ïðè ïîêóïêå ìîäåìà äîëæíà áûòü âîñòðåáîâàíà êíèæêà ñ îïèñàíèåì êîìàíä êîíêðåòíîãî ìîäåìà.



